保险箱使用说明

功能一：默认工作状态，此状态下可开门。

**开门方式**：1.输入密码（默认000000），按“确定”键开门。

2.刷卡可开门。

功能二：使用按键“项目二”，进入功能二，此状态下可添加数字密码。

添加过程：先输入旧密码（默认000000），按“确定”键，再输入新密码，按“确定”键保存，按“取消”键返回默认状态。

**注：**密码最多存5个，存满后新加入的密码会覆盖最旧的密码。

功能三：使用按键“项目三”，进入功能三，此状态下可添加低频ID卡。

**添加卡片**：先输入密码，按“确定”键，将卡片放到读卡器上。按“确定”键添加卡片，按“取消”键返回默认状态。

**删除卡片**：先输入密码，按“确定”键，将卡片放到读卡器上。按“下”键删除卡片，按“取消”键返回默认状态。

**注：**密码最多存5个，存满后新加入的密码会覆盖最旧密码。

功能四：使用按键“项目四，进入功能四，此状态下可修改三轴加速计模块的参数。

**阈值修改**：先输入密码，按“确定”键，按数字键输入新的警报阈值（建议范围40~100，默认50，数值越小，越灵敏），按“确定”键保存参数，按“取消”键返回默认状态。

**校准过程**：先输入密码，按“确定”键。按“下”键校准三轴加速计模块，按“取消”键返回默认状态。

功能五：使用按键“项目五，进入功能五，此状态下可清除警报。

**清除警报**：先输入密码，按“确定”键可清除警报。

**备注：**

任意功能下红外 和 三轴加速计模块 处于工作状态，会触发警报。

上电时会自动校准三轴加速计模块，之后倾斜一定的角度（20度左右）会触发警报。

按键“项目一”和按键“取消”功能相同。

门已开启的状态下不会触发任何警报。